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Перенабор Справочника проектировщика Стилар.
Не является официальным изданием и сканом Стандартинформа.


Форма А.12 — Акт гидравлического испытания резервуара
Акт гидравлического испытания резервуара
«          »               20            г.
Объем резервуара            м³ Номер резервуара                                                                     
наименование объекта
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
Заказчика                                                     
наименование, ФИО представителя, должность
Исполнителя                                                     
наименование, ФИО представителя, должность
Монтажной организации                                                     
наименование, ФИО представителя, должность
Организации, осуществляющей строительный контроль                                                                                   
наименование, ФИО представителя, должность
составили настоящий акт о том, что в период времени с           ч «          »            20          г.
по            ч «          »            20          г. резервуар был залит водой на высоту            м и выдержан под испытательной нагрузкой в течение            ч, после чего произведен слив воды.
Контроль резервуара в процессе испытания, проведенные обмер и осмотр после слива воды показали следующее:
— Во время выдержки под испытательной нагрузкой на поверхности стенки,                         по краям днища не обнаружено течи, уровень воды не снижался. (понтона, плавающей крыши)
— Максимальная осадка резервуара составила            мм.
— Максимальное отклонение образующих стенки от вертикали составило            мм.
— Предельные зазоры между                              и стенкой резервуара (понтоном, плавающей крышей) составили: максимальный            мм; минимальный             мм.
На основании вышеуказанных результатов резервуар признан выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание.
Приложения
— Схема осадки резервуара по фиксированным точкам периметра днища (отметки фиксированных точек определяются нивелированием: перед заливом резервуара водой; по достижении максимального уровня налива; по окончании выдержки при максимальном уровне налива; после слива воды).
— Схема отклонений, образующих стенки от вертикали после слива воды (измерения производятся для 20 % образующих с наибольшими отклонениями по результатам контроля качества смонтированных конструкций резервуара).
— Схема и таблица зазоров между                                    и стенкой (понтоном, плавающей крышей) резервуара, а также между направляющими и патрубками в                        (понтоне, плавающей крыше)
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