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Перенабор Справочника проектировщика Стилар.
Не является официальным изданием и сканом Стандартинформа.


Форма А.11 — Акт контроля качества смонтированных конструкций резервуара
АКТ контроля качества смонтированных конструкций резервуара
«          »               20            г.
Объем резервуара            м³ Номер резервуара                                                                     
наименование объекта
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
Заказчика                                                     
наименование, ФИО представителя, должность
Монтажной организации                                                   
наименование, ФИО представителя, должность
Организации, осуществляющей строительный контроль                                                                                   
наименование, ФИО представителя, должность
произвели осмотр смонтированных конструкций резервуара и установили следующее:
— Резервуар смонтирован в соответствии с проектом КМ                                                      (номер проекта, организация-разработчик)
— Геометрические параметры и форма резервуара соответствуют требованиям проекта КМ
— Контролю на герметичность подвергнуты монтажные сварные швы днища, стенки, соединения днище-стенка,                                                      (стационарной крыши, понтона, плавающей крыши) усиливающих накладок люков и патрубков на стенке резервуара.
— Радиографическому контролю подвергнуты монтажные сварные швы стенки и            (днища)            в соответствии с прилагаемыми схемами просвечивания и заключением радиографа.
На основании результатов осмотра и прилагаемых документов резервуар принимается для испытаний.
Приложения
— Исполнительные схемы на днище, стенку,                                         (стационарную крышу, понтон, плавающую крышу) с указанием фактических отклонений размеров и формы.
— Акты контроля на герметичность монтажных сварных соединений резервуара.
— Заключение о качестве сварных соединений по результатам неразрушающего контроля.
— Схемы просвечивания монтажных швов стенки и                         резервуара с (днища) заключением радиографа.
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