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Акт испытания на избыточное давление и вакуум СП 365.1325800.2017
Перенабор Справочника проектировщика Стилар.
Не является официальным изданием и сканом Стандартинформа.


Форма А.13 — Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум
АКТ испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум
«          »               20            г.
Объем резервуара            м³ Номер резервуара                                                                     
наименование объекта
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
Заказчика                                                     
наименование, ФИО представителя, должность
Монтажной организации                                                   
наименование, ФИО представителя, должность
Организации, осуществляющей строительный контроль                                                                                   
наименование, ФИО представителя, должность
составили настоящий акт о том, что резервуар после проведения гидравлического испытания был подвергнут испытанию на внутреннее избыточное давление и вакуум.
Максимальный уровень воды во время испытания составил                         м, что соответствует значению, указанному в проектной и рабочей документации.
Избыточное давление составило            мм вод. ст., что на 25 % выше значения, указанного в проектной и рабочей документации (             мм вод. ст.).
Вакуум составил                мм вод. ст., что на 50 % больше значения, указанного в проектной и рабочей документации (             мм вод. ст.).
Продолжительность нагрузки под давлением и вакуумом составила                  мин.
Резервуар признан выдержавшим испытание на внутреннее избыточное давление и вакуум.
Подписи:
подпись, ФИО, дата
подпись, ФИО, дата
подпись, ФИО, дата
